[첨부 4]

US EPA 퇴적물 환경기준

항목 (mg/kg 건중량)	US EPA 퇴적물 분류기준
	비오염	중간오염	심한오염
COD	<40,000	40,000～80,000	>80,000
총질소	<1,000	1,000～2,000	>2,000
총인	<420	420～650	>650

※ mg/kg = ppm, 출처: US EPA, 2000

NOAA(미국해양대기관리청) 퇴적물 중금속 관리기준

항목 (mg/kg 건중량)	NOAA SQG
	ERL 최소영향농도	ERM 중간영향농도
납(Pb)	46.7	218
아연(Zn)	150	410
구리(Cu)	34	270
카드뮴(Cd)	1.2	9.6
비소(As)	8.2	70
수은(Hg)	0.15	0.71

※ ERL(Effect Range Low): 최소영향농도

ERM(Effect Range Median): 중간영향농도

출처: NOAA, Sediment Quality Guidelines, 1999

NOAA(미국해양대기관리청) 퇴적물 유기화학물질 관리기준

항목 (ng/g 건중량)	NOAA 퇴적물 관리기준
	ERL 최소영향농도	ERM 중간영향농도
PAHs	4022	44792
Total PCBs	22.7	180

※ ng/g = ppb

출처: NOAA, Sediment Quality Guidelines, 1999