회의내용

• 2가지 시스템 병행(FC, Jack)을 병행하는 과정에서 공통작업인 ‘가이드라인’ 및 ‘고박장치’ 설치 계획을 철저히 하여 공기 단축.

• 국외 Salvage company 코멘트
 - B안 :정확한정보부족으로인해서판단하기가어렵다.
 - C안 : Crane + Submersible vessel 조합이현실적으로타당하다.

•정보수사국장
 - 언딘리베로투입으로인해서수색작업이더욱활발해질것이다.
 - C안으로진행하는과정에서 Crane capacity를넘어간다면어느시점에 B안으로넘어가야하느냐?
[bookmark: _GoBack] - 실질적으로인양가능한 Crane capacity를넘어간다면어떻게 weight를줄일수있는지에대한대안검토필요하다.

• 최00 박사
 - 지질 조사 결과 Rock이 아니라 mud+쇄석 조합이다.
 - 유속이 빠른 지역에서 선체 리프팅 순간 mud에 의한 흡착력이 상당하여 정확한 검토가 필요하다.

•침몰선의무게산정이관건이다.
 - 각 사(언딘, 조선4사, KR)에서 산정한 침몰선체 무게 계산방법 근거 제시
 - 언딘↔ 조선 4사 간에 서로 필요한 자료 공유가 원활하게 이루어져야 한다.
 - 
